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Состав графической части проекта:
	№ листа
	Наименование листа
	Кол-во

	1
	Карта градостроительного зонирования территории поселения М 1:25000
	1

	2
	Карта градостроительного зонирования  М 1:10000
	1


В графические материалы правил землепользования и застройки вносятся следующие изменения:

Карта градостроительного зонирования территории поселения М 1:25000 заменяется на Карту градостроительного зонирования территории поселения М 1:25000 в новой редакции от 09.2015 г.

Карта градостроительного зонирования М 1:10000 заменяется на Карту градостроительного М 1:10000 в новой редакции от 09.2015 г. 
Карты в старой редакции подлежат отмене.

введение. Цели и задачи проекта

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия разработано в соответствии с требованиями статей 30, 31 и 33 федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190‑ФЗ (ред. от 28.12.2013) и заданием на разработку градостроительной документации.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

· Градостроительный кодекс РФ;

· Земельный кодекс РФ;

· Гражданский кодекс РФ;

· Водный кодекс РФ;

· Лесной кодекс РФ;

· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Постановление Российской Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;

· Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 №492

ОБЩИЕ ДАННЫЕ. ОПИСАНИЕ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Наименования, входящих в Саловское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, населённых пунктов и их статус приняты в соответствии с утвержденным генеральным планом. 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия осуществлялась в соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Изменения содержат в себе:

1. Изменения в части изменения территориального зонирования для следующих земельных участков:
- п. Совхоз Коммунар, ул. Школьная д. 7а, – зона учебно-образовательного назначения (ОД 0403);
- п. Совхоз Коммунар, ул. Школьная, около дома № 2 – зона многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 0303-1);

2. .Были внесены изменения в статьи 55 и 56 текстовой части правил землепользования и застройки. Статьи 55 и 56  изложены в новой редакции, которая приводятся ниже. Статьи 55 и 56  подлежат замене на статьи в новой редакции.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия предусматривает внесение изменений в графические материалы правил землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 

В графические материалы правил землепользования и застройки вносятся следующие изменения:

Карта градостроительного зонирования территории поселения М 1:25000 заменяется на Карту градостроительного зонирования территории поселения М 1:25000 в новой редакции от 09.2015 г.

Карта градостроительного зонирования М 1:10000 заменяется на Карту градостроительного М 1:10000 в новой редакции от 09.2015 г. 

Карты в старой редакции подлежат отмене.
Статья 55 Перечень территориальных зон

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (М 1:25000)

	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	Ж
	ЖилЫЕ зонЫ:

	ЖЗ 01
	Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания

	СНЗ
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

	СНЗ 01
	Зона ритуального назначения

	СНЗ 02
	Планируемая зона ритуального назначения

	СНЗ 03
	Зона складирования и захоронения отходов

	СХ
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

	СХЗ 01
	Зона дачных объединений

	СХЗ 02
	Зона  объектов сельскохозяйственного назначения

	СХЗ 03
	Зона фруктовых садов


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (М 1:10000)
Примечание: Карта градостроительного зонирования (М 1:10000)  и  градостроительные регламенты для территориальных зон, выделенные на карте градостроительного зонирования (М 1:10000)  применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу  РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, а также карте градостроительного зонирования территории поселения (М 1:25000), входящей в состав графической части правил землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района.
	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	ОДЗ
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

	ОДЗ - 0101
	Зона административно-делового назначения

	ОДЗ - 0203
	Зона социально-бытового назначения

	ОДЗ - 030
	Зона торгового назначения

	ОДЗ - 0403
	Зона учебно-образовательного назначения

	ОДЗ - 0515
	Зона культурно-досугового назначения

	
	

	ЖЗ
	Жилая зона

	ЖЗ - 0301-1
	Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной застройке

	ЖЗ - 0301-2
	Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа

	ЖЗ - 0303-2
	Зона среднеэтажной секционной жилой застройки

	ЖЗ - 0303-2
	Зона многоэтажной жилой застройки

	
	

	РФ
	Зона резервного фонда

	
	

	ИЗ
	Зона инженерной инфраструктуры

	ИЗ - 0106 / 07
	Зона энергообеспечения

	ИЗ - 0201
	Зона водоснабжения

	ИЗ - 0303
	Зона связи

	ИЗ - 0401
	Зона технического обслуживания водопроводов

	
	

	ТЗ
	Зона транспортной инфраструктуры

	ТЗ-0106
	Зона внешнего транспорта

	ТЗ-0403
	Зона улично-дорожной сети

	
	

	СНЗ
	Зона специального назначения

	СНЗ-0101
	Зона ритуального назначения

	СНЗ-0203
	Зона складирования и захоронения отходов

	
	

	СХЗ 
	Зона сельскохозяйственного назначения

	СХЗ-0301
	Зона животноводства

	
	


Статья 56. Описание зон и виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии с п. 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Основные типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются статьей 36 Градостроительного кодекса РФ. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (М 1:25000)

ЖилЫЕ зонЫ
ЖЗ 01 Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

– приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2);

– блокированная жилая застройка (2.3);

– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

– минимальные расстояния до границы соседнего участка:




от дома - 3 м;




от постройки для содержания домашних животных - 4 м;




от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м; 




от стволов высокорослых деревьев - 2 м;




от кустарников - 1 м;




от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;

– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка домовладения - не менее 4 м;

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

– этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

– максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 12 м (до 3-х этажей);

– для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на уровне существующего ограждения;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии собственного земельного участка - 1,5 м;

– площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона);

– коэффициент использования земельного участка в границах территории жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа - 0,4.

СНЗ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНЗ 01 Зона ритуального назначения
Зона предназначена для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев). 

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– ритуальная деятельность (12.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения, занятой кладбищами: 

– размер земельного участка определяется не более 40 га;

– минимальное расстояние от жилых зон не менее 500 м при площади кладбища от 20 до 40 га, не менее - 300 м при площади кладбища до 20 га, не менее - 100 м при площади кладбища до 10 га. От закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий и сельских кладбищ не менее - 50 м;

– после закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м; 

СНЗ 02 Планируемая зона ритуального назначения
СНЗ 02 Планируемая зона ритуального назначения.
Регламенты планируемой зоны ритуального назначения до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоны, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны, под которую они назначены генеральным планом городского поселения.

СНЗ 03 Зона складирования и захоронения отходов
Зона предназначена для размещения объектов складирования, захоронения и переработки отходов. 

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– специальная (12.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– не установлены.

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения биологических отходов и отходов потребления:

– минимальное расстояние от скотомогильника с захоронением в ямах:

– до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1000 м;

– до скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

– до автомобильных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м;

– минимальное расстояние от полигона бытовых отходов до жилой зоны - 500 м.

 Конкретные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, норм и правил. 

СХ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХЗ 01 Зона дачных объединений

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· не установлены.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. 
– минимальные расстояния до границы соседнего участка:




от дома - 3 м;




от постройки для содержания домашних животных - 4 м;




от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м; 




от стволов высокорослых деревьев - 2 м;




от кустарников - 1 м;




от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

–– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

–– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на уровне существующего ограждения;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

СХЗ 02 Зона  объектов сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственных назначения предназначена для размещения объектов животноводства, объектов обслуживания сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15);

– обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18);

– скотоводство (1.8);

– звероводство (1.9);

– птицеводство (1.10);

– свиноводство (1.11);

– пчеловодство (1.12);

– рыбоводство (1.13).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

– СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;

– СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

СХЗ 03 Зона фруктовых садов
. Зона предназначена для размещения фруктов садов и питомников.
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);

– садоводство (1.5);

–– научное обеспечение сельского хозяйства (1.14);

– ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16);

– питомники (1.17).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНЫ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (М 1:10000)
Примечание: Карта градостроительного зонирования (М 1:10000)  и  градостроительные регламенты для территориальных зон, выделенные на карте градостроительного зонирования (М 1:10000)  применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу  РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, а также карте градостроительного зонирования территории поселения (М 1:25000), входящей в состав графической части правил землепользования и застройки Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района.

ОДЗ  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

ОДЗ – 0101 Зона административно-делового назначения

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· общественное управление (3.8);

· деловое управление (4.1);

· рынки (4.3);

· магазины (4.4);

· банковская и страховая деятельность (4.5);

· общественное питание (4.6);

· развлечения (4.8);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0203 Зона социально-бытового назначения

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· социальное обслуживание (3.2);

· бытовое обслуживание (3.3);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 030 Зона торгового назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· рынки (4.3);

· магазины (4.4);

· банковская и страховая деятельность (4.5);

· общественное питание (4.6);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
–торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0403 Зона учебно-образовательного назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· образование и просвещение (3.5);

· культурное развитие (3.6);

· обеспечение научной деятельности (3.9);

· спорт (5.1);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
· дошкольные, образовательные учреждения

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0515 Зона культурно-досугового назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· религиозное использование (3.7);

· общественное питание (4.6);

· гостиничное обслуживание (4.7);

· развлечения (4.8);

· спорт (5.1);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ЖЗ Жилая зона
ЖЗ - 0301-1 Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной застройке
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

– приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2);

– блокированная жилая застройка (2.3);

– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

– минимальные расстояния до границы соседнего участка:




от дома - 3 м;




от постройки для содержания домашних животных - 4 м;




от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м; 




от стволов высокорослых деревьев - 2 м;




от кустарников - 1 м;




от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;

– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка домовладения - не менее 4 м;

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

– этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

– максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 12 м (до 3-х этажей);

– для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на уровне существующего ограждения;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии собственного земельного участка - 1,5 м;

– площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона);

– коэффициент использования земельного участка в границах территории жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа - 0,4.

ЖЗ - 0301-2 Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

– приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2);

– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

– минимальные расстояния до границы соседнего участка:




от дома - 3 м;




от постройки для содержания домашних животных - 4 м;




от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м; 




от стволов высокорослых деревьев - 2 м;




от кустарников - 1 м;




от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;

– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка домовладения - не менее 4 м;

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

– этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

– максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 12 м (до 3-х этажей);

– для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на уровне существующего ограждения;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии собственного земельного участка - 1,5 м;

– площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона);

– коэффициент использования земельного участка в границах территории жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа - 0,4.

ЖЗ - 0303-2 Зона среднеэтажной секционной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– среднеэтажная жилая застройка (2.5)
– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

ЖЗ - 0303-2 Зона многоэтажной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

РФ Зона резервного фонда
Зона резервного фонда  выделена для формирования районов градостроительного развития с возможностью определения параметров застройки по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоны, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны, под которую они назначены документами территориального планирования сельского поселения.

ИЗ  Зона инженерной инфраструктуры
ИЗ - 0106 / 07 Зона энергообеспечения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– энергетика (6.7);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0201 Зона водоснабжения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0303 Зона связи
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– связь (6.8).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0401 Зона технического обслуживания водопроводов
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ТЗ Зона транспортной инфраструктуры

ТЗ-0106 Зона внешнего транспорта
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– автомобильный транспорт (7.2);

– обслуживание автотранспорта (4.9).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– трубопроводный транспорт (7.5).

Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или межевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

ТЗ-0403 Зона улично-дорожной сети
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– общее пользование территории (12.0);

– обслуживание автотранспорта (4.9).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– трубопроводный транспорт (7.5).

Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или межевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

СНЗ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНЗ- 0101 Зона ритуального назначения
Зона предназначена для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев). 

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– ритуальная деятельность (12.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения, занятой кладбищами: 

– размер земельного участка определяется не более 40 га;

– минимальное расстояние от жилых зон не менее 500 м при площади кладбища от 20 до 40 га, не менее - 300 м при площади кладбища до 20 га, не менее - 100 м при площади кладбища до 10 га. От закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий и сельских кладбищ не менее - 50 м;

– после закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м; 

СНЗ-02 03 Зона складирования и захоронения отходов
Зона предназначена для размещения объектов складирования, захоронения и переработки отходов. 

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– специальная (12.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– не установлены.

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения биологических отходов и отходов потребления:

– минимальное расстояние от скотомогильника с захоронением в ямах:

– до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1000 м;

– до скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

– до автомобильных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м;

– минимальное расстояние от полигона бытовых отходов до жилой зоны - 500 м.

 Конкретные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, норм и правил. 

СХЗ Зона сельскохозяйственного назначения
СХЗ-0301 Зона животноводства
Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения объектов животноводства, объектов обслуживания сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15);

– обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18);

– скотоводство (1.8);

– звероводство (1.9);

– птицеводство (1.10);

– свиноводство (1.11);

– пчеловодство (1.12);

– рыбоводство (1.13).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

– СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;

– СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
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