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Состав графической части проекта:
	№ листа
	Наименование листа
	Кол-во


	1
	Карта градостроительного зонирования  М 1:10000
	1


В графические материалы правил землепользования и застройки вносятся следующие изменения:

Карта градостроительного зонирования М 1:10000 заменяется на Карту градостроительного М 1:10000 в новой редакции от 05.2017 г. 
Карта в старой редакции подлежит отмене.

введение. Цели и задачи проекта

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Скрябинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия разработано в соответствии с требованиями статей 30, 31 и 33 федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190‑ФЗ (ред. от 28.12.2013) и заданием на разработку градостроительной документации.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Скрябинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

· Градостроительный кодекс РФ;

· Земельный кодекс РФ;

· Гражданский кодекс РФ;

· Водный кодекс РФ;

· Лесной кодекс РФ;

· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Постановление Российской Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;

· Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 №492

ОБЩИЕ ДАННЫЕ. ОПИСАНИЕ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Наименования, входящих в Скрябинское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, населённых пунктов и их статус приняты в соответствии с утвержденным генеральным планом. 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки Скрябинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия осуществлялась в соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Изменения содержат в себе:

1. Изменения в части изменения территориального зонирования для следующих земельных участков:
- с. Павловка, участок в северо-восточной части населенного пункта – зона перспективного освоения (под индивидуальное строительство) (РФ-0103);
- с. Павловка, участок в юго-восточной части населенного пункта – зона перспективного освоения (под индивидуальное строительство) (РФ-0103);
2. Были внесены изменения в статьи 55 и 56 текстовой части правил землепользования и застройки. Статьи 55 и 56  изложены в новой редакции, которая приводятся ниже. Статьи 55 и 56  подлежат замене на статьи в новой редакции.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Скрябинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия предусматривает внесение изменений в графические материалы правил землепользования и застройки Скрябинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 

В графические материалы правил землепользования и застройки вносятся следующие изменения:

Карта градостроительного зонирования М 1:10000 заменяется на Карту градостроительного М 1:10000 в новой редакции от 05.2017 г. 

Карта в старой редакции подлежит отмене.
Статья 55 Перечень территориальных зон

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (М 1:10000)
Примечание: Карта градостроительного зонирования (М 1:10000)  и  градостроительные регламенты для территориальных зон, выделенные на карте градостроительного зонирования (М 1:10000)  применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу  РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.
	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	ОДЗ
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

	ОДЗ - 0101
	Зона административно-делового назначения

	ОДЗ - 0205
	Зона социально-бытового назначения

	ОДЗ - 0302
	Зона торгового назначения

	ОДЗ - 0403
	Зона учебно-образовательного назначения

	ОДЗ –0505,0506, 0515,0516
	Зона культурно-досугового назначения

	ОДЗ-0609
	Зона спортивного назначения

	ОДЗ-0709
	Зона здравоохранения

	ЖЗ
	Жилая зона

	ЖЗ - 0301
	Зона существующей индивидуальной застройки

	ЖЗ - 0305
	Зона существующей многоэтажной застройки

	РФ
	Зона резервного фонда

	РФ-0103
	Зона перспективного освоения (под индивидуальное строительство)

	ИЗ
	Зона инженерной инфраструктуры

	ИЗ – 0105
	Зона энергообеспечения

	ИЗ – 0201,0203, 0205
	Зона водоснабжения

	ИЗ -0301, 0303
	Зона связи

	ИЗ - 0401
	Зона технического обслуживания

	ТЗ
	Зона транспортной инфраструктуры

	ТЗ-0106
	Зона автотранспорта

	ТЗ-0403,0407
	Зона улично-дорожной сети

	СНЗ
	Зона специального назначения

	СНЗ-0101
	Зона ритуального назначения

	СХЗ 
	Зона сельскохозяйственного назначения

	СХЗ-0101
	Зона сельскохозяйственных угодий

	АЗ
	Зона акваторий

	АЗ-0201,0202, 0207
	Зона акватории рек, водохранилищ, водоохранных территорий


Статья 56. Описание зон и виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии с п. 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Основные типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются статьей 36 Градостроительного кодекса РФ. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНЫ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (М 1:10000)
Примечание: Карта градостроительного зонирования (М 1:10000)  и  градостроительные регламенты для территориальных зон, выделенные на карте градостроительного зонирования (М 1:10000)  применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу  РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.

ОДЗ  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

ОДЗ – 0101 Зона административно-делового назначения

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· общественное управление (3.8);

· деловое управление (4.1);

· рынки (4.3);

· магазины (4.4);

· банковская и страховая деятельность (4.5);

· общественное питание (4.6);

· развлечения (4.8);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0205 Зона социально-бытового назначения

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· социальное обслуживание (3.2);

· бытовое обслуживание (3.3);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0302 Зона торгового назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· рынки (4.3);

· магазины (4.4);

· банковская и страховая деятельность (4.5);

· общественное питание (4.6);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
–торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0403 Зона учебно-образовательного назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· образование и просвещение (3.5);

· культурное развитие (3.6);

· обеспечение научной деятельности (3.9);

· спорт (5.1);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
· дошкольные, образовательные учреждения

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ОДЗ – 0505,0506,0515,0516 Зона культурно-досугового назначения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· религиозное использование (3.7);

· общественное питание (4.6);

· гостиничное обслуживание (4.7);

· развлечения (4.8);

· спорт (5.1);

· обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

· общее пользование территории (12.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
· коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

· торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– максимальная и минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по заданию на проектирование;

– максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

– минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

– максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

ЖЗ Жилая зона
ЖЗ - 0301  Зона индивидуальной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);

– приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2);

– блокированная жилая застройка (2.3);

– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

– минимальные расстояния до границы соседнего участка:




от дома - 3 м;




от постройки для содержания домашних животных - 4 м;




от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м; 




от стволов высокорослых деревьев - 2 м;




от кустарников - 1 м;




от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;

– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка домовладения - не менее 4 м;

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

– этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

– максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 12 м (до 3-х этажей);

– для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на уровне существующего ограждения;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии собственного земельного участка - 1,5 м;

– площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона);

– коэффициент использования земельного участка в границах территории жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа - 0,4.

ЖЗ - 0305 Зона многоэтажной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
– обслуживание жилой застройки (2.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– коммунальное обслуживание (3.1).

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
· среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определены параметры застройки:


– максимальный процент застройки земельного участка - 60%;


– минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

РФ Зона резервного фонда
Зона резервного фонда  выделена для формирования районов градостроительного развития с возможностью определения параметров застройки по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоны, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны, под которую они назначены документами территориального планирования сельского поселения.

ИЗ  Зона инженерной инфраструктуры
ИЗ - 0105 Зона энергообеспечения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– энергетика (6.7);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0201,0203,0205 Зона водоснабжения
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0301,0303 Зона связи
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– связь (6.8).
Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ИЗ – 0401 Зона технического обслуживания
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– коммунальное обслуживание (3.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

– плотность застройки определяется в зависимости от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими нормами;

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке территории, проектом объекта строительства.

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяется в соответствии с градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и ведомственными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.

Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории.

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

ТЗ Зона транспортной инфраструктуры

ТЗ-0106 Зона автотранспорта
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– автомобильный транспорт (7.2);

– обслуживание автотранспорта (4.9).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– трубопроводный транспорт (7.5).

Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или межевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

ТЗ-0403,0407 Зона улично-дорожной сети
Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– общее пользование территории (12.0);

– обслуживание автотранспорта (4.9).

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– трубопроводный транспорт (7.5).

Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или межевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

СНЗ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНЗ- 0101 Зона ритуального назначения
Зона предназначена для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев). 

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– ритуальная деятельность (12.1);

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения, занятой кладбищами: 

– размер земельного участка определяется не более 40 га;

– минимальное расстояние от жилых зон не менее 500 м при площади кладбища от 20 до 40 га, не менее - 300 м при площади кладбища до 20 га, не менее - 100 м при площади кладбища до 10 га. От закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий и сельских кладбищ не менее - 50 м;

– после закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м; 

СХЗ Зона сельскохозяйственного назначения
СХЗ-0101 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий.

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

– сельскохозяйственное использование (1.0);

– растениеводство (1.1);

– выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2);

– овощеводство (1.3);

– выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);

– садоводство (1.5);
- выращивание льна и конопли (1.6).
Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):
– не установлены.

 Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

– СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;

– СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
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